	[bookmark: _Ref348982591][bookmark: _Toc415476499][bookmark: _Toc423602549][bookmark: _Toc423602723][bookmark: _Toc501130624][bookmark: _Toc510795549][bookmark: _GoBack]Table 9‑10 – Assignment of ctxInc to syntax elements with context coded bins

	Syntax element
	binIdx

	
	0
	1
	2
	3
	4
	>=  5

	end_of_slice_flag
	terminate
	na
	na
	na
	na
	na

	alf_ctb_flag[ ][ ][ ]
	0..8
(clause 9.5.4.2.2)
	na
	na
	na
	na
	na

	sao_merge_left_flag
	0
	na
	na
	na
	na
	na

	sao_merge_up_flag
	0
	na
	na
	na
	na
	na

	sao_type_idx_luma
	0
	bypass
	na
	na
	na
	na

	sao_type_idx_chroma
	0
	bypass
	na
	na
	na
	na

	sao_offset_abs[ ][ ][ ][ ]
	bypass
	bypass
	bypass
	bypass
	bypass
	na

	sao_offset_sign[ ][ ][ ][ ]
	bypass
	na
	na
	na
	na
	na

	sao_band_position[ ][ ][ ]
	bypass
	bypass
	bypass
	bypass
	bypass
	bypass

	sao_eo_class_luma
	bypass
	bypass
	na
	na
	na
	na

	sao_eo_class_chroma
	bypass
	bypass
	na
	na
	na
	na

	qt_split_cu_flag[ ][ ]
	0..5
(clause 9.5.4.2.2)
	na
	na
	na
	na
	na

	mtt_split_cu_flag
	0..12
(clause 9.5.4.2.2)
	na
	na
	na
	na
	na

	mtt_split_cu_vertical_flag
	( cbWidth = = 
cbHeight ) ? 0 : 
( (cbWidth > 
cbHeight ) ? 1 : 2 )
	na
	na
	na
	na
	na

	mtt_split_cu_binary_flag
	0
	na
	na
	na
	na
	na

	cu_skip_flag[ ][ ]
	0,1,2
(clause 9.5.4.2.2)
	na
	na
	na
	na
	na

	pred_mode_flag
	0
	na
	na
	na
	na
	na

	pcm_flag[ ][ ]
	terminate
	na
	na
	na
	na
	na

	intra_luma_ref_idx[ ][ ]
	0
	1
	2
	na
	na
	na

	intra_luma_mpm_flag[ ][ ]
	0
	na
	na
	na
	na
	na

	intra_luma_mpm_idx[ ][ ]
	bypass
	bypass
	bypass
	bypass
	bypass
	na

	intra_luma_mpm_remainder[ ][ ]
	bypass
	bypass
	bypass
	bypass
	bypass
	bypass

	intra_chroma_pred_mode[ ][ ]
sps_cclm_enabled_flag = = 0
	0
	bypass
	bypass
	na
	na
	na

	intra_chroma_pred_mode[ ][ ] 
sps_cclm_enabled_flag = = 1 && 
bin at binIdx equal to 2 = = 0
	0
	1
	2
	bypass
	bypass
	na

	intra_chroma_pred_mode[ ][ ] 
sps_cclm_enabled_flag = = 1 && 
bin at binIdx equal to 2 = = 1
	0
	1
	2
	2
	na
	na

	merge_subblock_flag[ ][ ]
	0,1,2
(clause 9.5.4.2.2)
	na
	na
	na
	na
	na

	merge_subblock_idx[ ][ ] 
sps_sbtmvp_enabled_flag = = 0
	0
	bypass
	bypass
	bypass
	bypass
	bypass

	merge_subblock_idx[ ][ ] 
sps_sbtmvp_enabled_flag = = 1
	0
	1
	2
	3
	4
	4

	merge_flag[ ][ ]
	0
	na
	na
	na
	na
	na

	mmvd_flag[ ][ ]
	0
	na
	na
	na
	na
	na



